WARUNKI  TECHNICZNE

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszych warunków technicznych są wymagania dotyczące:

Zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników na terenie Powiatu Oławskiego
w sezonie 2026/2027  -
 odśnieżanie dróg powiatowych w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 -
 zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie chodników oraz dróg                                  na terenie miasta Oława, Gminy Oława (część) oraz Gminy Domaniów 

2. Zakres stosowania

Warunki techniczne stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
 i realizacji robót wymienionych w pkt.1.
3. Kluczowymi częściami zamówienia są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, które obejmują:

a. likwidację śliskości zimowej na drogach – materiał mieszanka, sól drogowa dostarcza Zamawiający
b. usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności w części przekroju drogowego w zależności od wielkości opadów

c. likwidację śliskości zimowej na chodnikach z wyłączeniem tych elementów chodników, do których mają zastosowanie przepisy o obowiązkach zarządców lub użytkowników posesji przyległych do pasa drogowego,

d. usuwanie śniegu z chodników dla utrzymania przejścia w części przekroju w zależności od wielkości opadów.

4. Prace wymienione w pkt.3. należy wykonać:

a. na jezdniach – w sposób mechaniczny, przy czym w strefie wyznaczonych przejść dla  pieszych należy stosować doczyszczanie ręczne,

b. na chodnikach – w sposób mechaniczny lub ręczny.

5. Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o podstawieniu danego sprzętu do pracy jest  zobowiązany niezwłocznie to uczynić w ciągu:

a. 1 godziny – gdy wezwanie przekazano w dni powszednie w godz.700- 1500,

b. ……… godzin   –  gdy wezwanie przekazano w innych dniach i godzinach (zgodnie z ofertą)

6. Zamawiający pracę sprzętu będzie rozliczał w oparciu o dane z  systemu GPS przyjmując czas wyjazdu i powrotu na bazę.

7. Czas zatrudnienia codziennie potwierdza dysponent  – dyżurny w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Oławie na kartach drogowych.

8. Obowiązują następujące terminy rozpoczęcia i zakończenia prac:

a. w zakresie zwalczania śliskości i usuwania śniegu na jezdniach

- 
rozpoczęcie prac w ciągu 1 godziny  po wystąpieniu opadów śniegu lub bezpośrednio  po zaistnieniu śliskości i zakończenie tych prac w ciągu 3 godzin od momentu zaprzestania opadu – wg kolejności wskazanej przez zamawiającego

b. w zakresie zwalczania śliskości i usuwania śniegu z chodników

- 
rozpoczęcie prac po wystąpieniu śniegu lub bezpośrednio po zaistnieniu śliskości zakończenie tych prac w ciągu 4 godzin od momentu zaprzestania opadu.

9. Obowiązuje  standard zimowego utrzymania dróg nie niższy niż określony w Planie Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie w sezonie zimowym 2024/2025
tj. odśnieżanie i posypywanie zleconych jezdni na całej długości i szerokości, a także skrzyżowań  z  rejonem  przyległym. Przez  rejon  przyległy do skrzyżowania rozumie się 15,0 m wlotu drogi poprzecznej, nie objętej odśnieżaniem i posypywaniem.

10. Standard zimowego utrzymania chodników przewiduje w kolejności:

a. posypywanie chodników w obszarze przejść dla pieszych  i wzdłuż ciągów pieszych na  szerokości niezbędnej dla ruchu dwukierunkowego,

b. odśnieżanie i uszorstnianie na długości odcinków chodników i szerokości niezbędnej dla utrzymania ciągłego dwukierunkowego przejścia pieszych .

11. Zasady dotyczące zimowego utrzymania chodników:
a. zwalczanie śliskości polega na mechanicznym lub ręcznym posypaniu ich piaskiem.

Zabrania się stosowania soli do zimowego utrzymania chodników.

b. do mechanicznego usuwania śniegu stosuje się specjalistyczne pojazdy, a do usuwania ręcznego – zgarniacze, szufle i siekacze.

c. ewentualne ręczne skuwanie lodu (lub grubo ubitego śniegu) należy wykonać w  

przypadku  jego odspojenia od podłoża.

12. Standard zimowego utrzymania jezdni przewiduje w kolejności:

a. posypywanie jezdni na całej długości przy pomocy piaskarki

b. posypywanie jezdni w miejscach wyznaczonych (skrzyżowania, przejazdy) przy pomocy piaskarki

c. odśnieżanie na całej długości odcinków jezdni i szerokości niezbędnej dla utrzymania  ciągłego dwukierunkowego ruchu pojazdów samochodowych.

a. Zasady dotyczące:

b. usuwania śniegu z jezdni:

- 
nawierzchnię jezdni należy oczyścić ze śniegu poprzez zgarnięcie pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową za pomocą pługów odśnieżnych,

- 
zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać spływu wody do wpustów deszczowych

c. likwidacji śliskości i zwiększenia szorstkości jezdni :

- 
likwidację śliskości na jezdni należy dokonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego, polega ono na rozsypaniu środków zwiększających szorstkość:

· mieszanki  piasku, żwiru  z dodatkiem chlorku sodu 20 % w ilości  60 - 150 g/m2

· chlorku sodu w ilości  10 -40 g/m2

13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość piasku niezbędnego do przeprowadzenia prac związanych z ZUD – zgodnie z podanymi normami. Sól do zwalczania śliskości zostanie dostarczona na bazę Wykonawcy przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.
14. Wykonawca odpowiada za właściwe i terminowe wprowadzenie środków sprzętowo-  transportowych do prac przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników.

15. Wykonawca organizuje nadzór na zimowym utrzymaniem dróg i chodników z możliwością   ciągłego telefonicznego kontaktowania się z dyżurnym oraz Zamawiającym.

16. Sposób ustanowienia i wykonania nadzoru na bazie wraz z dyżurami należy do obowiązków Wykonawcy.

17. Do obowiązków Wykonawcy przy obsłudze sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania należy:

a. obsługa piaskarki i pługa,

b. tankowanie piaskarki i rozliczanie paliwa na swój własny koszt,

c. wyposażenie swoich środków transportowych w ostrzegawcze światła pulsujące

d. wyposażenie kierowcy piaskarki w telefon komórkowy.

18. Na piaskarce zostanie zamontowany system GPS kontroli trasy przejazdu. Montaż oraz demontaż systemu GPS zostanie przeprowadzony na koszt Zamawiającego.

19. Wywóz spryzmowanego na chodnikach i jezdni śniegu następować będzie na podstawie odrębnego  zlecenia  Zamawiającego.

20. Wykonawca podczas wykonywania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest zobowiązany do przestrzegania dyscypliny pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.

21. Wykonawca ubezpieczy roboty od mogących nastąpić szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, które powinno obejmować sprzęt, urządzenia, maszyny, roboty zaangażowane w realizacji zamówienia.

22. Za ewentualne szkody powstałe osobom trzecim podczas wykonywania tych prac  odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca. 

23. W przypadku wynajęcia sprzętu ( piaskarka ) od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie  do przygotowania, wyposażenia i remontu powierzonego sprzętu do akcji ZUD we własnym zakresie  - nieodpłatnie.  
Zadanie nr 1
Wykaz chodników utrzymywanych na terenie m. Oława 

przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie

(utrzymywane po wystąpieniu śliskości)
	Lp.
	Ulica
	Strona
	Odcinek
	Długość /m/

	1. 
	3 Maja
	lewa
prawa
	· wzdłuż zespołu szkół na ul. 3 Maja

· od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Zielnej
· wzdłuż nr 1 - Starostwo Powiatowe
	90

350
190

	2.
	Spacerowa
	prawa

lewa
	· od skrzyżowania z ul. 1 Maja do dworca PKP + schody

· dojście do bloków od przejścia
	275

50

	3.
	Zwierzyniec Duży
	lewa

prawa 
	· chodniki na mostach i dojściach o nawierzchni twardej + kładka na końcu
	500

	4.
	Zwierzyniecka
	lewa
	· od skrzyżowania z ul. Nową do ul. Zwierzyniec Duży
	540

	5.
	Rybacka
	lewa
	· od zjazdu do garaży do 396
	300

	6.
	Baczyńskiego
	lewa

prawa
	· cała od Lipowej do Nowego Górnika
	1300

450

	7. 
	Lipowa
	prawa
	· od skrzyżowania z ul. Ks . Kutrowskiego do mostu na rz. Oława

(od strony przedszkola)
	950

	8.
	Łącznik Szpital
	prawa
	· od Baczyńskiego do Brikomarche
	300

	9.
	Zaciszna
	prawa

lewa
	· od skrzyż. z ul. Osadniczą do ul. Serdecznej

· od Iwaszkiewicza do torów PKP
	200

980

	10.
	Portowa
	prawa
	· od skrzyż. Z ul. Zwierzyniec D. do Ścinawy P.
	1130

	11.
	Zielna
	prawa
	· od ul. Ofiar Katynia do nr 3 i od nr 15 do Portowej
	600

	12.
	Kilińskiego
	lewa
	· od 396 do końca ścieżki
	1900
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