WARUNKI  TECHNICZNE
1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszych warunków technicznych są wymagania dotyczące:

Zimowego utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie Powiatu Oławskiego
w sezonie 2026/2027  -
odśnieżanie dróg powiatowych w podziale na zadania:
Zadanie nr 2 -   zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie chodników oraz dróg                                na terenie miasta i gminy Jelcz - Laskowice oraz część gminy Oława.
2. Zakres stosowania

Warunki techniczne stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
 i realizacji robót wymienionych w pkt.1.
3. Kluczowymi częściami zamówienia są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, które obejmują:
a. likwidację śliskości zimowej na drogach – materiał mieszanka, sól drogowa dostarcza Wykonawca
b. usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności w części przekroju drogowego w zależności od wielkości opadów

c. likwidację śliskości zimowej na chodnikach z wyłączeniem tych elementów chodników, do których mają zastosowanie przepisy o obowiązkach zarządców lub użytkowników posesji przyległych do pasa drogowego,

d. usuwanie śniegu z chodników dla utrzymania przejścia w części przekroju w zależności od wielkości opadów.

4. Prace wymienione w pkt.3. należy wykonać:

a. na jezdniach – w sposób mechaniczny, przy czym w strefie wyznaczonych przejść dla  pieszych należy stosować doczyszczanie ręczne,

b. na chodnikach – w sposób mechaniczny lub ręczny.
5. Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o podstawieniu danego sprzętu do pracy jest  zobowiązany niezwłocznie to uczynić w ciągu:

a. 1 godziny – gdy wezwanie przekazano w dni powszednie w godz.700- 1500,

b. ……… godzin   –  gdy wezwanie przekazano w innych dniach i godzinach (zgodnie z ofertą)

6. Zamawiający pracę sprzętu będzie rozliczał w oparciu o dane z  systemu GPS przyjmując czas wyjazdu i powrotu na bazę.

7. Czas zatrudnienia codziennie potwierdza dysponent  – dyżurny w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Oławie na kartach drogowych.

8. Obowiązują następujące terminy rozpoczęcia i zakończenia prac:

a. w zakresie zwalczania śliskości i usuwania śniegu na jezdniach

- 
rozpoczęcie prac w ciągu 1 godziny  po wystąpieniu opadów śniegu lub bezpośrednio  po zaistnieniu śliskości i zakończenie tych prac w ciągu 3 godzin od momentu zaprzestania opadu – wg kolejności wskazanej przez zamawiającego

b. w zakresie zwalczania śliskości i usuwania śniegu z chodników

- 
rozpoczęcie prac po wystąpieniu śniegu lub bezpośrednio po zaistnieniu śliskości zakończenie tych prac w ciągu 4 godzin od momentu zaprzestania opadu.

9. Obowiązuje  standard zimowego utrzymania dróg nie niższy niż określony w Planie Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie w sezonie zimowym 2024/2025
tj. odśnieżanie i posypywanie zleconych jezdni na całej długości i szerokości, a także skrzyżowań  z  rejonem  przyległym. Przez  rejon  przyległy do skrzyżowania rozumie się 15,0 m wlotu drogi poprzecznej, nie objętej odśnieżaniem i posypywaniem.
10. Standard zimowego utrzymania chodników przewiduje w kolejności:

a. posypywanie chodników w obszarze przejść dla pieszych  i wzdłuż ciągów pieszych na  szerokości niezbędnej dla ruchu dwukierunkowego,

b. odśnieżanie i uszorstnianie na długości odcinków chodników i szerokości niezbędnej dla utrzymania ciągłego dwukierunkowego przejścia pieszych .

11. Zasady dotyczące zimowego utrzymania chodników.

a. zwalczanie śliskości polega na mechanicznym lub ręcznym posypaniu ich piaskiem.

Zabrania się stosowania soli do zimowego utrzymania chodników.

b. do mechanicznego usuwania śniegu stosuje się specjalistyczne pojazdy, a do usuwania ręcznego – zgarniacze, szufle i siekacze.

c. ewentualne ręczne skuwanie lodu (lub grubo ubitego śniegu) należy wykonać w  

przypadku  jego odspojenia od podłoża.

12. Standard zimowego utrzymania jezdni przewiduje w kolejności:

a. posypywanie jezdni na całej długości przy pomocy piaskarki

b. posypywanie jezdni w miejscach wyznaczonych (skrzyżowania, przejazdy) przy pomocy piaskarki

c. odśnieżanie na całej długości odcinków jezdni i szerokości niezbędnej dla utrzymania  ciągłego dwukierunkowego ruchu pojazdów samochodowych.

13. Zasady dotyczące:

a. usuwania śniegu z jezdni:

- 
nawierzchnię jezdni należy oczyścić ze śniegu poprzez zgarnięcie pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową za pomocą pługów odśnieżnych,

- 
zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać spływu wody do wpustów deszczowych

b. likwidacji śliskości i zwiększenia szorstkości jezdni :

- 
likwidację śliskości na jezdni należy dokonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego, polega ono na rozsypaniu środków zwiększających szorstkość:

· mieszanki  piasku, ż wiru  z dodatkiem chlorku sodu 20 % w ilości  60 - 150 g/m2

· chlorku sodu w ilości  10 -40 g/m2

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość piasku i soli drogowej  niezbędnego do przeprowadzenia prac związanych z ZUD – zgodnie z podanymi normami. 
15. Wykonawca odpowiada za właściwe i terminowe wprowadzenie środków sprzętowo-  transportowych do prac przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników.

16. Wykonawca organizuje nadzór na zimowym utrzymaniem dróg i chodników z możliwością   ciągłego telefonicznego kontaktowania się z dyżurnym oraz Zamawiającym.

17. Sposób ustanowienia i wykonania nadzoru na bazie wraz z dyżurami należy do obowiązków Wykonawcy.

18. Do obowiązków Wykonawcy przy obsłudze sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania należy:

a. obsługa piaskarki i pługa,

b. tankowanie piaskarki i rozliczanie paliwa na swój własny koszt,

c. wyposażenie swoich środków transportowych w ostrzegawcze światła pulsujące

d. wyposażenie kierowcy piaskarki w telefon komórkowy.

19. Na piaskarce zostanie zamontowany system GPS kontroli trasy przejazdu. Montaż oraz demontaż systemu GPS zostanie przeprowadzony na koszt Zamawiającego.

20. Wywóz spryzmowanego na chodnikach i jezdni śniegu następować będzie na podstawie odrębnego  zlecenia  Zamawiającego.

21. Wykonawca podczas wykonywania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest zobowiązany do przestrzegania dyscypliny pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.

22. Wykonawca ubezpieczy roboty od mogących nastąpić szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, które powinno obejmować sprzęt, urządzenia, maszyny, roboty zaangażowane w realizacji zamówienia.

23. Za ewentualne szkody powstałe osobom trzecim podczas wykonywania tych prac  odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca. 

24. W przypadku wynajęcia sprzętu ( piaskarka ) od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie  do przygotowania, wyposażenia i remontu powierzonego sprzętu do akcji ZUD we własnym zakresie  - nieodpłatnie.  
Zadanie nr 2
Wykaz chodników utrzymywanych 

na terenie m. Jelcz-Laskowice

 przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie

(utrzymywane po wystąpieniu śliskości)

	Lp.
	Ulica
	Strona
	Odcinek
	Długość /m/

	1. 
	Oleśnicka
	Lewa

prawa
	· od skrzyżowania z ul. Witosa do skrzyżowania                     z ul. Tymienieckiego
	540

540

	2.
	Oławska
	lewa
	· od skrzyżowania z ul. Wrocławską 

do skrzyżowania z ul. Niklową

-     Rondo Belgijska całe

· od skrzyżowania - wjazdu do Spółdzielni mieszkaniowej do wjazdu do INTERMARCHE

· od ronda do ul. Witosa (w tym 450 mb odśnieżania i posypywania ręcznego na wiadukcie nad PKP)
	510

300

570

880



	3.
	Oławska
	prawa
	· od skrzyżowania z ul. Wrocławską 
do skrzyżowania z ul. Świerkową

· od ronda (Chabrowa) do ul. Witosa 
	650

880

	4.
	Witosa
	prawa
	· od posesji nr 31 do posesji nr 19

· od skrzyżowania z ul. Chwałowicką do łącznika
	130

10

	5.
	Witosa 
	lewa
	· od sklepu AGD do skrzyżowania                                                     z ul. Chwałowicką 
	95

	RAZEM
	5105 mb


