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Załącznik nr 3
WARUNKI  TECHNICZNE

1. Przedmiot.

    Przedmiotem niniejszych warunków technicznych są wymagania dotyczące:

oczyszczania ulic na terenie miast Oława i Jelcz-Laskowice:

· ZADANIE 1 - bieżące oczyszczanie ulic na terenie m. Oława 

· ZADANIE 2 - bieżące oczyszczanie ulic na terenie m. Jelcz – Laskowice.

2. Termin realizacji robót:  od 01 kwietnia 2026 roku – do 31 października 2026 roku. 

3. Obowiązki  Wykonawcy.

3.1. Mechaniczne lub ręczne usunięcie sypkich i stwardniałych zanieczyszczeń zalegających na jezdni przy krawężnikach drogowych, w obrębie azyli i na polach wyłączonych z ruchu oraz innych powierzchniach zgodnie z obmiarem Inspektora PZD wraz z wywiezieniem  zebranych zanieczyszczeń  z pasa drogowego na wysypisko śmieci wybrane przez Wykonawcę robót polegające na:
a) oczyszczeniu mechanicznym, za pomocą zamiatarki ulicznej samojezdnej, nawierzchni ulic                      z piasku, ziemi i śmieci, znajdujących się  po obu stronach ulicy, na szerokości 2 m od krawężników oraz skrzyżowań;

b) ręcznym zamiataniu miejsc zabrudzonych oraz miejsc niedostępnych dla zamiatarki 
z wykorzystaniem ręcznych odkurzaczy spalinowych (miejsca postojowe, parkingi, miejsca zastawione przez pojazdy na azylach lub polach wyłączonych z ruchu)

c) odchwaszczaniu przykrawężnikowym (mechaniczne lub chemiczne)
Do selektywnego lub całkowitego hamowania rozwoju lub niszczenia niepożądanych chwastów należy stosować środki chwastobójcze (herbicydy) aktualnie dostępne na rynku, które są przeznaczone (dopuszczone) do stosowania dla określonych gatunków roślin (niepożądanych chwastów) stosowanych wg instrukcji producenta i na podstawie przepisów szczególnych wydanych przez uprawnione jednostki. 

Przy chemicznej walce z chwastami i samosiewkami Wykonawca powinien stosować opryski: 

a) środkami chwastobójczymi selektywnymi, likwidującymi chwasty dwuliścienne. W tym wypadku oprysk powinien być wykonywany w okresie intensywnego rozwoju roślin;
b) środkami do całkowitego niszczenia roślin zielonych. W tym wypadku oprysk należy wykonywać w miarę potrzeby przez cały okres wegetacji, od wiosny do jesieni. 

Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym należy do obowiązku Wykonawcy. Należy pamiętać, że środki chemiczne są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, a ich nieumiejętne stosowanie może powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

4. Zasada rozliczania: 

Sprzątanie przykrawężnikowe jezdni dla drogi posiadającej krawężniki obustronne metr bieżący drogi rozliczany będzie za 2 metry kwadratowe sprzątania wychodząc z zasady że metr bieżący zamiatania jezdni przy krawężniku to 2,0 metry kwadratowe do rozliczenia – obejmuje również parkingi równoległe. Inne powierzchnie do zamiatania np. pola martwe czy place rozliczane będą metr za metr. Odcinki dróg do oczyszczania – pola martwe itp.   określa Inspektor Nadzoru. Zagospodarowanie nieczystości we własnym zakresie.

5. Częstotliwość wykonania prac:

a) m. Oława:  

· 3 razy w roku (całość) 72 850,00 m2 
w miesiącach: kwiecień, lipiec, październik 2025 roku
· 1 raz 1 000 m2 w terminie wyznaczonym przez Inspektora PZD

b) m. Jelcz – Laskowice: 
· 3 razy w roku (całość) 38 197,00 m2
w miesiącach: kwiecień, lipiec, październik 2025 roku
· 1 raz 1 000 m2 w terminie wyznaczonym przez Inspektora PZD

Uwaga: 

Przez mechaniczne zamiatanie za pomocą samojezdnej zamiatarki ulicznej należy rozumieć zamiatanie z wykorzystaniem ulicznej zamiatarki samojezdnej wyposażonej w system zraszania wodą, system szczotek mechanicznych i system odkurzający.   
6. Kontrola jakości robót.

· dokonywana będzie na bieżąco przez inspektora nadzoru.

7. Odbiór robót
· dokonywany będzie w oparciu o ocenę wizualną wykonanych robót.

8. Termin płatności.

       Podstawę płatności stanowić będą faktury za wykonanie zadania.
Znak sprawy: PZD.253.5.2025.AK
Załącznik Nr 1a
do warunków technicznych
Wykaz ulic i placów objętych zapytaniem cenowym
na oczyszczanie miasta Oława

w miesiącach:

kwiecień, lipiec, październik 2025 roku
	Lp.
	Nazwa ulicy
	Długość ulicy 

str. L i P

w mb
	Powierzchnia

zamiatania

ogółem w m2       (długość x2m)
	Częstotliwość                           zamiatania              w miesiącu
	Powie-

rzchnia ogółem

w m2
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	1 Maja
	770
	1 540
	1
	1 540
	+ parkingi

	1a
	Parking poczta główna
	
	300 m2
	1
	300
	

	2.
	3 Maja do ronda
	2 100
	4 200
	1
	4 200
	+ parkingi

	2a
	Parking 3 Maja
	-
	850
	1
	850
	

	3.
	3 Maja + Ofiar Katynia
	2 600
	5 200
	1
	5 200
	

	3a
	Parking cmentarz nowy
	-
	400 m2 
	1
	400
	

	4.
	Baczyńskiego 
	2 600
	5 200
	1
	5 200
	

	4a
	Parking szpital
	
	3 300 m2
	1
	3 300
	

	5.
	łącznik od Kutrowskiego

do Baczyńskiego
	600
	1 200
	1
	1 200
	

	6.
	Broniewskiego + Zaciszna do przejazdu kolejowego 
	2 820
650 str. p
	6 940
	1
	6 940
	

	7.
	Kilińskiego
	1 200
	2 400
	1
	2 400
	

	8.
	Ks. Janowskiego
	400
	800
	1
	800
	

	9.
	Lipowa + Siedlecka do mostu
	2 200 

200 str. pr
	4 800
	1
	4 800
	

	10.
	Młyńska
	480
	960
	1
	960
	+ parkingi

	11.
	Nowy Górnik
	1 100
	2 200
	1
	2 200
	

	12.
	Pl. Zamkowy
	770
	1 540
	1
	1 540
	+ parkingi

	13.
	Portowa droga 2 jezdniowa
	4 620
	9 240
	1
	9 240
	+ parkingi

	14.
	Sikorskiego, Różana, Spacerowa
	1 980
	3 960
	1
	3 960
	+ parkingi

	15.
	Spacerowa nr 1 do nr 5 
	260
	520
	1
	520
	+ parkingi

	16.
	Rybacka
	1 380
	2 760
	1
	2 760
	+ parkingi

	17.
	Zielna
	1 800
	3 600
	1
	3 600
	

	18.
	Zwierzyniecka
	1 700
	3 400
	1
	3 400
	+ parkingi

	19.
	Żołnierza Polskiego
	270
	540
	1
	540
	+ parkingi

	20.
	Zwierzyniec Duży
	2 300
	4 600
	1
	4 600
	

	21.
	Dzierżonia
	1 200
	2 400
	1
	2 400
	

	Ogółem
	34 000
	72 850
	
	72 850
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Załącznik Nr 2a  

do warunków technicznych
Wykaz ulic objętych zapytaniem cenowym

na oczyszczanie miasta Jelcz-Laskowice

w miesiącach:

kwiecień, lipiec, październik 2024 roku
	Lp.
	Nazwa ulicy
	Długość ulicy 

str. L i P

w mb
	Powierzchnia

zamiatania       (długość x2,0 m)
	Częstotliwość                           zamiatania              w miesiącu
	Powie-

rzchnia ogółem

w m2
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Chwałowicka
	520
640 str.p
	  2320
	1
	 2 320
	

	1a
	Parking cmentarz
	-
	582 m2
	1
	582
	

	2.
	Oleśnicka
	1 320
	  2 640
	1
	2 640
	

	3.
	Oławska
	4 500
	  9 000
	1
	9 000
	+ parkingi

	4.
	Stawowa
	600
	  1 200
	1
	1 200
	

	4a
	Parking cmentarz 
	-
	255 m2
	1
	255
	

	5.
	Wincentego Witosa
	3 200
	   6400
	1
	6 400
	+ parkingi

	6.
	Zachodnia droga 2 jezdniowa
	7 900
	15 800
	1
	15 800
	+ parkingi

	Ogółem
	18 680
	38 197
	-
	  38 197
	


