
WARUNKI  TECHNICZNE

1. Przedmiot.

    Przedmiotem niniejszych warunków technicznych są wymagania dotyczące:

oczyszczania (bieżącego i po sezonie zimowym) ulic na    terenie miast Oława i Jelcz-Laskowice:

2. Termin realizacji robót:  01 lipiec 2013 r. – 30 czerwiec 2015 r.
3. Obowiązki  Wykonawcy.

a) oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni ulic z piasku, ziemi i śmieci, znajdujących się  po obu stronach ulicy, w szerokości 2 m od krawężników oraz skrzyżowań,  wraz z wywiezieniem  zebranych zanieczyszczeń z pasa drogowego na wysypisko śmieci wybrane przez Wykonawcę robót,

b) po sezonie zimowym, zebranie (mechaniczne i ręczne) i wywóz piasku, żużla, śmieci, znajdujących się w obrębie ulic na wysypisko śmieci wybrane przez Wykonawcę robót,

c) bieżące  oczyszczanie  ulic  będzie  wykonywane  z  częstotliwością przedstawioną w  załączniku nr 1 i 2, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Częstotliwość na poszczególnych ulicach może ulec zmianie.     

d) za  wszelkie  szkody  wynikłe podczas oczyszczania ulic oraz za bezpieczeństwo w obrębie pasa drogowego odpowiada  Wykonawca robót.

e) Wykonawca ponosi opłaty za składowanie śmieci na wysypisku.

4. Obmiar robót.

     Jednostką  obmiaru  będzie  wartość:

a) przy bieżącym oczyszczaniu    -   za 100 m2 oczyszczonej ulicy,                                                         

b) przy oczyszczaniu po sezonie zimowym - za 1 m3 oczyszczonej ulicy, ustalony przez            Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie długości, szerokości i grubości zanieczyszczeń.

5. Kontrola jakości robót.

· dokonywana będzie na bieżąco przez inspektora nadzoru.

6. Odbiór robót
· dokonywany będzie w oparciu o ocenę wizualną wykonanych robót.

7. Termin płatności.

       Podstawę płatności stanowić będą faktury za wykonanie zadania.
Załącznik Nr 1 

do warunków technicznych
Wykaz ulic i placów objętych przetargiem na oczyszczanie miasta Oława
	Lp.
	Nazwa ulicy
	Długość ulicy 

str. L i P

w mb
	Powierzchnia       (długość x2)
	Częstotliwość                           zamiatania              w miesiącu
	Powierzchnia ogółem

w m2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	1 Maja
	770
	1540
	4
	6160

	2.
	3 Maja
	2100
	4200
	2
	8400

	3.
	3 Maja + Ofiar Katynia
	2020
	4040
	1
	4040

	4.
	Baczyńskiego 
	2600
	5200
	2
	10400

	5.
	łącznik od Kutrowskiego

do Baczyńskiego
	600
	1200
	2
	2400

	6.
	Broniewskiego + Zaciszna
	1800
	3600
	2
	7200

	7.
	Kilińskiego
	1200
	2400
	1
	2400

	8.
	Ks. Janowskiego
	400
	800
	4
	3200

	9.
	Lipowa
	2600
	5200
	2
	10400

	10.
	Młyńska
	480
	960
	4
	3840

	11.
	Nowy Górnik
	380
	760
	1
	1520

	12.
	Pl. Zamkowy
	770
	1540
	4
	6160

	13.
	Portowa
	4620
	9240
	1
	18480

	14.
	Sikorskiego, Różana, Spacerowa
	1980
	3960
	2
	7920

	15.
	Rybacka
	1380
	2760
	2
	5520

	16.
	Zielna
	1800
	3600
	1
	3600

	17.
	Zwierzyniecka
	1700
	3400
	2
	6800

	18.
	Żołnierza Polskiego
	270
	540
	4
	2160

	19.
	Zwierzyniec Duży
	2300
	4600
	1
	4600

	20
	Dzierżonia
	1200
	2400
	1
	2400

	Ogółem
	30970
	61940
	
	117600

	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 2  

do warunków technicznych
Wykaz ulic objętych przetargiem 
na oczyszczanie miasta Jelcz-Laskowice
	Lp.
	Nazwa ulicy
	Długość ulicy 

str. L i P

w mb
	Powierzchnia       (długość x2)
	Częstotliwość                           zamiatania              w miesiącu
	Powierzchnia ogółem

w m2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Chwałowicka
	700
	  1400
	1
	 1400

	2.
	Oleśnicka
	1320
	  2640
	2
	 5280

	3.
	Oławska
	4100
	  8200
	4
	32800

	4.
	Stawowa
	210
	  420
	1
	420

	5.
	Wincentego Witosa
	3200
	  6400
	4
	25600

	6.
	Zachodnia
	7900
	15800
	1
	15800

	Ogółem
	17430
	34860
	
	81300

	
	
	
	
	
	


