WARUNKI  TECHNICZNE
1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszych warunków technicznych są wymagania dotyczące utrzymania zieleni przy drogach powiatowych na terenie miast Oława i Jelcz – Laskowice.
2. Termin realizacji robót:  30 listopad 2015 r.
3. Obowiązki  Wykonawcy

a) pielęgnacja trawników przy drogach powiatowych o łącznej powierzchni:

· 35.645,0 m2 - m. Oława

· 25.500,0 m2 - m. Jelcz – Laskowice

polegająca na oczyszczeniu z liści, śmieci i innych zanieczyszczeń oraz na systematycznym koszeniu trawy przy odroście powyżej 10 cm (w terminach wyznaczonych przez Zarząd Drogowy),
b) w przypadku koszenia trawników w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego należy uporządkować jezdnię wraz z chodnikami, o ile zostaną zanieczyszczone skoszoną trawą,
c) pielęgnacja żywopłotów na długości:

· 1.663,0 mb - m. Oława

· 1.543,0 mb - m. Jelcz – Laskowice

polegająca na ich przycięciu i pieleniu pasa ziemi w ich obrębie,

d) okopywanie drzew, żywopłotów i krzewów na koszonych trawnikach – należy uwzględnić

w cenie robót,

e) wywóz odpadów z oczyszczenia, koszenia i cięć pielęgnacyjnych na wysypisko  śmieci we własnym zakresie,
f) środki grzybobójcze i owadobójcze do oprysku żywopłotów zapewnia Zamawiający.
4. Za  wszelkie  szkody  wynikłe podczas wykonywania robót oraz za  bezpieczeństwo w ich  obrębie odpowiada Wykonawca robót.
5. Częstotliwość wykonywania prac:

a) usunięcie liści i zanieczyszczeń z trawników

· dwukrotnie na terenie m. Oława i Jelcz – Laskowice
b) koszenie traw

· pięciokrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego na terenie m. Oława i Jelcz – Laskowice
c) przycięcie żywopłotów 

· trzykrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego na terenie m. Oława i Jelcz – Laskowice

d) oprysk żywopłotów 

· jednokrotnie na terenie m. Oława i Jelcz – Laskowice
6. Kontrola jakości robót dokonywana będzie na bieżąco przez inspektora nadzoru.

7. Odbiór robót dokonywany będzie w oparciu o ocenę wizualną wykonanych robót.

Załącznik nr 1 

do warunków technicznych
MIASTO  OŁAWA

Wykaz trawników do koszenia

1. ul. 3 Maja + rondo + Ofiar Katynia 

- 7.202,5 m2
2. ul. Baczyńskiego

- 8.115,0 m2
3. ul. Lipowa

- 1.628,0 m2 

4. ul. Różana + Sikorskiego +Spacerowa

- 2.590,5 m2
5. ul. Rybacka

- 3.650,0 m2
6. pl. Zamkowy

-    420,0 m2
7. ul. Portowa

- 9.000,0 m2
8. ul. Zwierzyniecka 

- 1.463,0 m2

9. łącznik przy szpitalu

- 1.576,0 m2


=============






Razem:
35.645,0 m2
Wykaz żywopłotów do pielęgnacji
1. ul. Baczyńskiego
- 255,0 mb

2. ul. Spacerowa
- 124,0 mb

3. ul. Ofiar Katynia
- 184,0 mb

4. pl. Zamkowy
- 110,0 mb

5. ul. Portowa
- 431,0 mb
6. ul. Zwierzyniecka 
- 427,0 mb

7. ul. Zielna
-
  80,0 mb



=============





Razem:
1.611,0 mb
Załącznik nr 2 

do warunków technicznych
MIASTO  JELCZ - LASKOWICE

Wykaz trawników do koszenia
1. ul. Oławska + rondo
- 21.400,0 m2
2. ul. Zachodnia

-   4.100,0 m2




============



Razem:
  25.500,0 m2
Wykaz żywopłotów do pielęgnacji

1. ul. Oławska
-    543 mb

2. ul. Zachodnia
- 1.120 mb




 
===========




Razem:
  1.663 mb

